**Tehnička specifikacija - troškovnik**

|  |  |
| --- | --- |
| Ponuđeni tip i model: |  |
| TRAŽENO | PONUĐENO |
| **Zaslon** |
| Veličina zaslona: minimalno 68.59 cm (27 inča)  | da | ne |
| Vodoravno: minimalno 597.89 mm (23.54 inča)  | da | ne |
| Okomito: minimalno 336.31 mm (13.24 inča)  | da | ne |
| Maksimalna unaprijed postavljena rezolucija: minimalno 1920 x 1080 na 60 Hz  | da | ne |
| Omjer slike: minimalno 16:9  | da | ne |
| Visina piksela: minimalno 0.311 mm x 0.311 mm  | da | ne |
| Piksela po inču (PPI): minimalno 81  | da | ne |
| Svjetlost: minimalno 300 cd/m²  | da | ne |
| Omjer kontrasta: minimalno 1000:1  | da | ne |
| Kut gledanja: minimalno 178°/178°  | da | ne |
| Vrijeme odziva: minimalno 8 ms (normalno) 5 ms (brzo)  | da | ne |
| Vrsta zaslonskog panela: IPS  | da | ne |
| Premaz zaslona: anti-glare | da | ne |
| Tehnologija pozadinskog osvjetljenja: LED | da | ne |
| Opcijski Soundbar: AC511 - USB napajanje putem računala | da | ne |
| **Povezivanje** |
| Priključci:1 x VGA | da | ne |
| 1 X HDMI port 1.4 - minimalno | da | ne |
| HDCP podrškaHDMI HDCP 1.2 | da | ne |
| DisplayPort HDCP 1.2 | da | ne |
| **Sigurnost** |
| Utor za sigurnosnu bravu | da | ne |
| **Dimenzije i težina** |
| Visina (potpuno proširena): minimalno 508,30 mm (20,01 inča) | da | ne |
| Visina (komprimirano - standardno): minimalno 408,30 mm  | da | ne |
| Širina: minimalno 621,50 mm  | da | ne |
| Visina: minimalno 187,0 mm  | da | ne |
| Težina (samo ploča - za VESA nosač/bez kabela) 4,54 kg  | da | ne |
| Težina (monitor + kabeli): 6,11 kg | da | ne |
| Težina (s pakiranjem): 8,40 kg  | da | ne |
| **Napajanje** |
| AC ulazni napon/frekvencija/struja: 100 VAC do 240 VAC / 50 Hz ili 60 Hz ± 3 Hz / 1,0 A | da | ne |
| Potrošnja energije (u radu): 23 W (tip). 30 W (maks.) 16,40 W  | da | ne |
| Potrošnja energije Stand by/Sleep: Manje od 0,3W | da | ne |
| **Boje** |
| Raspon boja: 83% (CIE1976) 72% (CIE1931) | da | ne |
| Dubina boje: 16,7 milijuna | da | ne |
| **Postolje** |
| Podesiva visina (100 mm) i samo nagib (-5 ° do 21 °) | da | ne |
| VESA (100 mm) | da | ne |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OPIS | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | CIJENA PONUDE (kn, bez PDV-a) |
| Monitor | 135 |  |  |
| nuđeni tip i model: |
| CIJENA PONUDE (kn, bez PDV-a) |  |
| PDV (kn) |  |
| UKUPNA CIJENA PONUDE (kn, s PDV-om) |  |

M.P.

(mjesto i datum) (potpis ovlaštene osobe)