PRILOG V

**Tehnička specifikacija**

**JEDNOSTAVNA NABAVA**

**EV. BR. 177/2021/JN NABAVA SKLADIŠNIH KONTEJNERA ZA POTREBE RIBARSKE INSPEKCIJE**

* Minimalne dimenzije: 6,00 m x 2,40 m x 2,50 m
* Konstrukcija i materijal izrade konstrukcije - čelična, cinčana, bojana
* Elementi kontejnera:

- dvokrilna vrata sa brtvom

- bočna (standard) vrata sa brtvom

- električna oprema (rasvjeta i el. priključak za 230 V)

* Uz kontejnere ponuditelj je obvezan dostaviti Naručitelju pripadajuću tehničku dokumentaciju.
* Prijevoz i montaža: mjesto isporuke i montaže je na 6 lokacija – Pula , Rijeka, Zadar, Tribunj, Split, Ploče - troškovi prijevoza na definirane lokacije i troškovi montaže moraju biti uključeni u ponudu
* Jamstvo - minimalno 2 godine