*PRILOG V.*

**TEHNIČKA SPECIFIKACIJA**

**175/2021/JN**

1. Tehničke specifikacije mjerača debljine konca u skladu s EU uredbama 517/2008 i 1967/2006.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. br.** | **OPIS TRAŽENE FUNKCIONALNOSTI UREĐAJA** | **PONUĐENO** | | **NAPOMENA** |
|  |  | **DA** | **NE** |  |
| 1 | Mjerač je prilagođen za mjerenje debljine konca na svim tipovima mreža. |  |  |  |
| 2 | Mjerač je napravljen od izdržljivog, nekorozivnog materijala koji može podnijeti teške uvjete morskog okoliša. |  |  |  |
| 3 | Rubovi mjerača oko oboda s obje strane rupice za mjerenje debljine konca moraju biti zaobljeni kako bi se spriječila abrazija dok se kroz nju provlači konac kako bi se ispitala njegova sukladnost s propisanim zahtjevima. |  |  |  |
| 4 | Mjerači moraju biti napravljeni tako da je vrh kliješta zaobljen da se olakša umetanje hvataljki između duplog konca. |  |  |  |
| 5 | Hvataljke mjerača moraju djelovati paralelno i moraju biti dovoljno jake da se spriječi njihova deformacija tijekom uobičajene uporabe, imajući na umu da je hvataljke potrebno ručno stiskati prilikom svakog mjerenja. |  |  |  |
| 6 | S unutarnje strane hvataljki mjerača, rupice moraju na svakoj strani biti užljebljene u duljini od 1 mm tako da među njima ostane razmak od 0,5 mm kad su zatvorene kako bi se spriječilo da se pojedinačna vlakna koja strše iz pletene ili svinute strukture ne zapletu između ravnih površina hvataljki na svakoj strani rupice u koju je postavljen konac. |  |  |  |
| 7 | Kad su hvataljke mjerača zatvorene, na jednoj od njih mora uz rupicu biti označen promjer rupice; hvataljke su zatvorene kad se obje unutarnje strane hvataljki dodiruju i kad su u istoj ravnini. |  |  |  |
| 8 | Mjerač na ručki i na hvataljkama mora biti oznaka „mjerač EZ”. |  |  |  |
| 9 | Tolerancija mjerača za promjer rupice iznosi 0 + 0,1 mm. |  |  |  |
| 10 | Mjerač mora biti lako prenosiv tako da tijekom prelaska s plovila na plovilo na moru inspektor može nositi komplet od četiri mjerača. |  |  |  |
| 11 | Komplet mjerača mora sadržavati tri mjerača (0,5 mm, 3 mm i 6 mm) u skladu s Uredbom 1967/2006. |  |  |  |
| 12 | Mjerači moraju biti lako prepoznatljivi obzirom na veličinu. |  |  |  |
| 13 | Mjerači se moraju moći lako postaviti između dvostrukih konaca. Nakon što je mjerilo namješteno u položaj, njime se mora moći rukovati jednom rukom. |  |  |  |
| 14 | Jamstvo minimalno 12 mjeseci od datuma isporuke. |  |  |  |

Potpis ovlaštene osobe

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_