**Jakna muška – tehnička specifikacija**

* Jakna mora biti kratka vjetrovka sa visokom kragnom i kapuljačom odvojivom patent zatvaračem, elastična, prikladna za kretanje u šumi
* Kapuljača mora biti vodonepropusna
* Jakna se mora zatvarati vodonepropusnim patent zatvaračem od donjeg ruba jakne

do gornjeg ruba ovratnika i obratno od gornjeg ruba ovratnika do donjeg ruba jakne – dva patent zatvarača

* Jakna mora imati 2 donja urezana džepa, te 2 okomita prsna džepa, koji se

zatvaraju vodonepropusnim zatvaračima

* Jakna mora biti vjetroodbojna
* Jakna mora biti tretirana DWR ( Durable Water Repellent) polimerom.
* Jakna mora imati CORDURA pojačanja na donjem dijelu leđa i rukavima, te mora biti otporna na ogrebotine uzrokovane šumskim raslinjem (grmlje, trnje).
* Boja jakne – zelena - RAL 140 80 05

Sirovinski sastav:

(troslojni)

Lice: 100% poliester ±5%, brušena tkanina, DWR

Membrana: na osnovi poliuretana (PUR) ±5%

Naličje: 100% poliester ±5%

Površinska masa (g/m²) - 300 g/m² ±5%

Prekidna sila, (N): Po dužini min 800

Po širini min 650

Vodoodbojnost : Početno: 5

Nakon 5 pranja: 4

Vodonepropusnost (Pa) : Početno > 20 000

Nakon 10 pranja > 20 000

Propusnost zraka

pri površini od 50 cm³ i tlaku od 100 Pa, (mm/s): < 2,8

Otpornost na habanje (broj ciklusa): > 10 000

Skupljanje

pranje 40°

Po dužini – 1,5% ±3%

Po širini – 0,5 % ±3%

Komada jakni - 35

Konfekcijske veličine : od 44 do 56

Rok isporuke : 30 dana

**Jakna ženska – tehnička specifikacija**

* Jakna mora biti vjetrovka sa visokom kragnom i kapuljačom odvojivom patent zatvaračem, elastična, prikladna za kretanje u šumi
* Kapuljača mora biti vodonepropusna
* Jakna se mora zatvarati vodonepropusnim patent zatvaračem od donjeg ruba jakne

do gornjeg ruba ovratnika te dodatno gumbovima

Jakna mora imati 2 donja urezana džepa koji se zatvaraju gumbovima, 2 okomita prsna džepa, koji se zatvaraju vodonepropusnim zatvaračima te jedan prsni džep za mobitel.

* Jakna mora biti podesiva na dnu rukava pomoću trake i čičak trake
* Jakna mora imati podesiv struk s uzicom
* Jakna mora biti otporna na ogrebotine uzrokovane šumskim raslinjem (grmlje, trnje).
* Boja jakne – maslinasto zelena - RAL 6003

Komada jakni - 9

Konfekcijske veličine : od 36 do 46

Rok isporuke : 30 dana

**Košulja muška – tehnička specifikacija**

* Košulja dugih rukava
* Košulja se mora kopčati na gumbe

Košulja mora imati džep na prsima

* Manžete košulje moraju imati gumbe u dva položaja
* Klasičan kroj

Sirovinski sastav:

100% pamuk

Komada: 6

Konfekcijske veličine : od L do XXL

Rok isporuke : 30 dana

**Hlače muške) – tehnička specifikacija**

* Hlače moraju biti vodonepropusne (stražnji dio, prednji do koljena) i otporne na vjetar
* Moraju imate najmanje dva prednja džepa te najmanje dva bedrena džepa sa patentnim zatvaračem, prikladna za kretanje u šumi
* Hlače moraju imati ventilacijske otvore regulirane patentnim zatvaračem
* Hlače moraju biti tretirane DWR ( Durable Water Repellent) polimerom.
* Hlače moraju imati CORDURA pojačanja na koljenima te moraju biti otporne na ogrebotine uzrokovane šumskim raslinjem (grmlje, trnje).
* Boja hlača – zelena - RAL 140 80 05

Sirovinski sastav:

(troslojni)

Lice: 100% poliester ±5%, brušena tkanina, DWR

Membrana: na osnovi poliuretana (PUR) ±5%

Naličje: 100% poliester ±5%

Površinska masa (g/m²) - 300 g/m² ±5%

Prekidna sila, (N): Po dužini min 800

Po širini min 650

Vodoodbojnost : Početno: 5

Nakon 5 pranja: 4

Vodonepropusnost (Pa) : Početno > 20 000

Nakon 10 pranja > 20 000

Propusnost zraka

pri površini od 50 cm³ i tlaku od 100 Pa, (mm/s): < 2,8

Otpornost na habanje (broj ciklusa): > 10 000

Skupljanje

pranje 40°

Po dužini – 1,5% ±3%

Po širini – 0,5 % ±3%

Komada: 3

Konfekcijske veličine : od 44 do 56

Rok isporuke : 30 dana

**Majica muška – tehnička specifikacija**

* Pamučna prozračna majica kratkih rukava
* Klasičan kroj
* O- izrez

Sirovinski sastav:

100% pamuk

Komada : 6

Konfekcijske veličine : od L do XXL

Rok isporuke : 30 dana

**Prsluk muški – tehnička specifikacija**

* Kratki prsluk bez rukava, elastičan, prikladan za kretanje u šumi
* Prsluk se mora zatvarati patent zatvaračem od donjeg ruba jakne

do gornjeg ruba ovratnika i obratno od gornjeg ruba ovratnika do donjeg ruba prsluka – dva patent zatvarača

* Prsluk mora imati 2 donja urezana džepa, te najmanje jedan okomiti prsni džep, koji se

zatvara zatvaračima

* Boja – zelena - RAL 140 80 05

Sirovinski sastav:

Lice: 65% poliester ±5%, 35% pamuk ±5%

Naličje: 100% poliester ±5%

Prekidna sila, (N): Po dužini min 400

Po širini min 200

Skupljanje pri pranju na 40° C

Po dužini – 1,5% ±3%

Po širini – 0,5 % ±3%

Komada: 3

Konfekcijske veličine : od L do XL

Rok isporuke : 30 dana

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Specifikacija gojzerica - muški model** | |  |  |  |  |  |
| Opis: visoka cipela od kože |  |  |  |  |  |  |
| Gornjište: izrađeno od prirodne anilinske kože sa Gore-tex membranom | | | | | |  |
| Unutrašnjost: podstava kožna, tabanica kožna, anatomska podtabanica, jednodijelni jezičak | | | | | | |
| Đon: Vibram s poliuretanom za apsorpciju udaraca | | | |  |  |  |
| Zaštita: gumeni rand iznad đona | |  |  |  |  |  |
| težina cipele: između 750 i 800 grama | |  |  |  |  |  |

Komada : 4