PRILOG V

**Tehnička specifikacija**

**JEDNOSTAVNA NABAVA EV. BR. 100/2020/JN**

* Dimenzije: 6,058 m x 2,438 m x 2.591 m
* Konstrukcija i materijal izrade konstrukcije - čelična, cinčana, bojana
* Elementi kontejnera:

- dvokrilna vrata sa brtvom

- bočna (standard) vrata sa brtvom

- električna oprema (rasvjeta i el. priključak za 230 V)

* Uz kontejnere ponuditelj je obvezan dostaviti Naručitelju pripadajuće ateste i ostalu tehničku dokumentaciju.
* Prijevoz i montaža: mjesto isporuke i montaže je na 6 lokacija – Pula , Rijeka, Zadar, Tribunj, Split, Ploče - troškovi prijevoza na definirane lokacije i troškovi montaže moraju biti uključeni u ponudu
* Jamstvo - minimalno 2 godine