**PRILOG III**

**Tehnička specifikacija**

**JEDNOSTAVNA NABAVA EV. BR. 232/2021/JN**

Nabava vaga je neophodna za poslove ribarskih inspektora i ovlaštenih osoba, koji pored ostalog uključuju i dugotrajan rad na terenu u otežanim radnim i vremenskim uvjetima (luke, na brodovima itd.), najčešće u vlažnim okruženjima, bilo na moru ili kopnenim vodama. Stoga je osnovni zahtjev specifikacije za uređaj da ima određeni stupanj zaštite od prodiranja vode, dugotrajnost baterije uređaja te da je isti manjih dimenzija i manje mase za lakše rukovanje i prijenos, pogotovo kada se radi inspekcijski nadzor na moru, za što su potrebne vještine prelaska s opremom s inspekcijskog plovila na ribarsko plovilo.

1. **VAGA OVJESNA DIGITALNA**
* područje vaganja do minimalno 150 kg
* očitanje do max. 500g
* preciznost do max. ± 1% maksimalne vrijednosti očitanja
* radna temperatura u rasponu od +50C do + 350C ili većem
* težina vage (bez pribora) do max 1 kg
* vaga mora biti u izvedbi zaštite od prašine i od mlazova vode min. sukladno standardu IP 65 ili jednakovrijedno
* kućište vage mora biti izrađeno od nehrđajućeg čelika
	+ uz vagu mora biti ponuđen dodatni pribor, kao što su karabini i kuke za prihvat na vagu odozgo i odozdo
	+ transportna torba za vagu i pribor mora biti uključena

Obvezna dokumentacija:

* uputstvo za upotrebu na hrvatskom jeziku
* CE izjava o sukladnosti
* kalibracijski certifikat za ovjesnu digitalnu vagu
* jamstveni list i servisna izjava
1. **PLATFORMSKA (PODNA) VAGA S BEŽIČNIM UPRAVLJAČEM I DIGITALNIM OČITANJEM**
* područje vaganja do minimalno 100 kg
* radna temperatura u rasponu od +50C do + 350C ili većem
* preciznost do max. ± 0,1% maksimalne vrijednosti očitanja
* upravljanje vagom mora biti osigurano putem daljinskog bežičnog upravljača
* vaga mora biti u izvedbi zaštite od prašine i od prskajuće vode min. sukladno standardu IP 55 ili jednakovrijedno
* očitanje do max. 500g
* istrajnost baterija u platformskoj vagi mora iznositi minimalno 150 sati
* transportna torba za vagu i pribor mora biti uključena

Obvezna dokumentacija:

* uputstvo za upotrebu na hrvatskom jeziku
* CE izjava o sukladnosti
* kalibracijski certifikat za platformsku vagu
* jamstveni list i servisna izjava