**TEHNIČKA SPECIFIKACIJA**

**PRILOG III**

N/P- ne popunjavati

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Br.** | **TRAŽENA SPECIFIKACIJA** | | **Ponuđena oprema zadovoljava teh. zahtjev DA/NE** | **Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost ponuđene opreme** | **Upisati redni broj stranice kataloga proizvoda na kojoj se nalaze traženi podaci** |
| **1.** | **SVRHA** | |  |  |  |
| 1.1 | Sljedeće tehničke specifikacije pokrivaju potrebu za nabavom 24 dalekozora za osobe koje su uključene u nadzor i kontrolu ribarstva u svrhu inspekcijskog nadzora (u daljem tekstu "NARUČITELJ") i dobavljač koji će preuzeti nabavu i isporuku 24 dalekozora (u daljem tekstu "ISPORUČITELJ") | | **N/P** | **N/P** | **N/P** |
| **2.** | **OPĆENITO** | |  |  |  |
| 2.1 | Nabava se odnosi na isporuku 24 dalekozora prema navedenim tehničkim specifikacijama iz točke 3. ove specifikacije za ribarske inspektore i skipere Ministarstva poljoprivrede koja se koriste za nadzor morskog ribarstva | | **N/P** | **N/P** | **N/P** |
| 2.2 | Naručitelj ima pravo bilo kada pratiti različite faze nabave i isporuke. | | **N/P** | **N/P** | **N/P** |
| 2.3. | Isporuka najkasnije do 15.12.2023 | | **N/P** | **N/P** | **N/P** |
| 2.4. | Mjesto isporuke: Zagreb | | **N/P** | **N/P** | **N/P** |
| **3.** | **TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ZA DALEKOZORE** | **TRAŽENE ZNAČAJKE** |  |  |  |
| 3.1 | TIP DALEKOZORA | NAUTIČKI DALEKOZOR |  |  |  |
| 3.2 | VRSTA PRIZME | PORRO |  |  |  |
| 3.3 | OTPORNOST NA VLAŽENJE | DA |  |  |  |
| 3.4 | OTPORNOST NA VODU (1) | DA |  |  |  |
| 3.5 | OTPORNOST NA VODU (2) | MINIMALNO DO 2m |  |  |  |
| 3.6 | KOMPAS | DA |  |  |  |
| 3.7 | SUSTAV IZOŠTRENJA | POSEBNO ZA SVAKO OKO |  |  |  |
| 3.8 | PUNJEN SA | DUŠIKOM |  |  |  |
| 3.9 | JAMSTVO | > 5 GOD |  |  |  |
| 3.10 | POVEĆANJE | MINIMALNO 7X |  |  |  |
| 3.11 | PROMJER LEĆE | MINIMALNO 50mm |  |  |  |
| 3.12 | ZA PLUTANJE NA VODI | DA |  |  |  |